 

# UV-CTP tisková deska

Tato vysoce kvalitní UV - CTP deska splňuje všechny požadavky současné UV-CTP technologie. Vyznačuje se vysoce kvalitním hliníkovým substrátem, komplexní zrnitou strukturou galvanicky oxidovaného povrchu. Daný typ vyniká vysokou citlivostí a excelentní reprodukcí bodů. Je kompatibilní se všemi významnými UV-CTP systémy a vyvolávacími automaty na trhu.

Technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | pozitivně pracující deska |
| **Podložka** | elektrochemicky zdrsněná, aloxovaná |
| **Síla****Maximální šíře** | 0,15mm, 0,20mm, 0,30mm, 0,40mm1 320mm |
| **Použití****CTP** | archový a kotoučový ofsetkompatibilní se všemi výrobci UV-CTP |
| **Výdržnost** | 150 000 tisků  |
| **Spektrální citlivost** | 400 - 410 nm |
| **Energie pro expozici** | 30 – 45 mj/cm2 (liší se podle výrobce zařízení a vývojových podmínek) |
| **Reprodukce** | 200 lpi (2 – 98%) |
| **Bezpečné světlo** | žluté světlo |
| **Vyvolávání** | v jakékoliv vývojce pro UV desky |
| **Skladování** | 18 měsíců, teplota mezi 10 – 26° C |